**Requisitos del Cliente para proyecto de Frigorífico**

* Sistema Freón tipo RACK (varios compresores en serie para atender toda la demanda)
* Paneles 150mm en congelados
* Paneles 100mm en refrigerados/antecámara
* Abrigos de Muelle en todas las dársenas
* Piso: Debe ser idealmente sin juntas, o con la menor cantidad.
* En el caso del piso congelado se inclinan por una solución de piso ventilado (no calefaccionado)
* Los Paneles Frigoríficos deben ser en PUR (Poliuretano) y no en EPS (Poliestireno)

**Especificaciones del almacén:**

* Altura libre de 13m
* Altura del mezzanine: 5.20m