**CIRCULAR Nº 1**

**Obra**

San Martin de los Andes

**Objetivo**

Realizar aclaraciones y/o modificaciones sobre pliego licitatorio

**Desarrollo**

**1) Cámara de fiambres existente (según plano)**

Se debe tener en cuenta el desarme de cámara existente y la instalación de panelería nueva (medidas según detalle de plano), con puerta batiente nueva (apertura según detalle de plano).-

**2) Cámara de pollos existente (según plano)**

Cámara de mampostería se debe revestir por completo con panelería nueva, con techo más bajo del original (h interior de techo 3 mtrs), con puerta batiente nueva (apertura según detalle de plano).-

**3) Cámara de carnes (según plano)**

Cámara de mampostería con rielera, se debe revestir las paredes de dicha cámara por completo (sin techo de panel). Puerta batiente nueva con paso rielera.-

**4) Fraccionamiento de carnes (desposte)**

Se debe realizar instalación de cielorraso con paneleria nueva, tener en cuenta cortinas de bandas de PVC en aberturas de vano.-